**广告机开关方式**

**一：X86机型开机**

**2.1 开机：上电后按“桥形开关”致“1”档，再按“轻触开关”灯亮显示“蓝光”即表示开机；**

**2.2 关机：**

**2.2.1：若有安装发布软件，则需用手触摸机器左侧，将系统软键盘弹出， 然后用系统软键盘Alt+F4 将“运行**

**软件”关闭，再按系统菜单“开始”栏选择“关机”；**

**2.2.2:若无安装发布软件，则只需按系统菜单栏，选择“关机”即可；**

**注：不能直接关掉电源，否则系统易崩溃或损坏与主板匹配的主要部件（如：硬盘、内存条等）；**

**二：其它机型开机**

 **直接上电按“桥形开关”致“1”档即开机，关机时直接按“桥形开关”致“O”档，即关机；**